**都江堰光明光电材料有限责任公司**

**Dujiangyan Guangmingguangdian Material Co.,Ltd**

**地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号 邮编：610830**

**电话（TEL）：028-85293169**

**询价采购书**

**供应商：**

都江堰光明光电材料有限责任公司就**2025年耐火材料及辅料**采购组织询价，报价函截止回函时间：**2025年3月30日**，欢迎贵司前来报价。

**一、企业基本情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业全称（填写并盖章） | | | 详细地址 | 法人代表 |
|  | | |  |  |
| 业务联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 取得质量认证情况 | |  | | |
| 主要业绩 | |  | | |

**二、产品报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价(元) | 备注 |
| 1 | 刚玉莫来石制品（普通型） | 非标 | KG |  |  |
| 2 | 刚玉莫来石制品（高温型） | 非标 | KG |  |  |
| 3 | 氧化铝空心球制品 | 非标 | KG |  |  |
| 4 | 莫来石轻质保温砖 1.0 | （150型）230\*113\*65 | 块 |  |  |
| 5 | 莫来石轻质保温砖 0.6 | （130型）230\*113\*65 | 块 |  |  |
| 6 | 高铝砖（含铝≥75%） | 230×113×65 | 吨 |  |  |
| 7 | 高铝砖（含铝≥65% | 230×113×65 | 吨 |  |  |
| 8 | 氧化铝空心球填料 | TN2 | KG |  |  |
| 9 | 高温轻质火泥 | 专用 | KG |  |  |
| 10 | 煅烧氧化铝粉 | 120# | KG |  |  |
| 11 | 刚玉火泥 | 专用 | KG |  |  |
| 12 | 高温轻质火泥 | TM3200 | KG |  |  |
| 13 | 陶瓷料筒 | 420-72 500 | 件 |  |  |
| 14 | 陶瓷搅拌桨 | JBJ-8-R | 件 |  |  |
| 15 | 陶瓷冲头 | 70-650 | 件 |  |  |
| 16 | 陶瓷搅拌桨 | JBJ-11 | 件 |  |  |
| 17 | 锆刚玉料盆 | AZS-33#WS C型料盆 | 套 |  |  |
| 18 | 搅拌桨 | 锆刚玉 | 锆刚玉 | 件 |  |  |
| 19 | 料盆空间砖 | 刚玉莫来石(按需方图纸) | KG |  |  |
| 20 | 刚玉莫来石料盆空间砖B | 定制 (按需方图纸) | 套 |  |  |
| 21 | 料碗 | 平口定制 (按需方图纸) | 个 |  |  |
| 22 | 刚玉莫来石料盆空间砖A | 定制 (按需方图纸) | 套 |  |  |
| 23 | 冲头 | C型锆莫来石(按需方图纸) | 件 |  |  |
| 24 | 锆莫来石 | C型料筒 (按需方图纸) | 件 |  |  |
| 25 | 电加热平料碗 | 订制-1 (按需方图纸) | 个 |  |  |
| 26 | 电加热平料碗 | 订制-2 (按需方图纸) | 个 |  |  |
| 27 | 锆质捣打料 | 含锆66% | KG |  |  |
| 28 | 刚玉莫来石烧嘴 | 200\*200\*185 | 块 |  |  |
| 29 | 刚玉莫来石烧嘴 | 200\*200\*187 | 块 |  |  |
| 30 | 刚玉莫来石烧嘴 | (TN2) | 个 |  |  |
| 31 | 硅线石砖 | 体积密度≥2.45g/cm3  显气孔率≤17%  耐压强度≥53.9Mpa  耐火度≥1790℃(按需方图纸) | KG |  |  |
| 32 | 不锈钢编织带 | BK-200 | 米 |  |  |
| 33 | 带帽95瓷件 | Ф18\*3\*35 | 件 |  |  |
| 34 | 带帽95瓷件 | Ф10\*2\*35 | 根 |  |  |
| 35 | 陶瓷纤维板1260 | 600\*450\*10 | 片 |  |  |
| 36 | 陶瓷纤维板1260 | 800\*450\*10 | 片 |  |  |
| 37 | 陶瓷纤维板1260 | 900\*600\*65 | 片 |  |  |
| 38 | 陶瓷纤维板1260 | 900\*600\*80 | 片 |  |  |
| 39 | 陶瓷纤维板1260 | 950\*600\*50 | 片 |  |  |
| 40 | 陶瓷纤维板1260 | 950\*600\*65 | 片 |  |  |
| 41 | 陶瓷纤维板1260 | 1000\*600\*50 | 片 |  |  |
| 42 | 陶瓷纤维板1400 | 950\*600\*65 | 片 |  |  |
| 43 | 陶瓷纤维带 | 3\*300\*30 | KG |  |  |
| 44 | 陶瓷纤维带 | 3\*200\*30 | KG |  |  |
| 45 | 陶瓷纤维带 | 3\*200\*65 | KG |  |  |
| 46 | 陶瓷纤维带 | 3\*200\*30（增强） | KG |  |  |
| 47 | 陶瓷纤维绳 | 25\*25 | 米 |  |  |
| 48 | 高温硅酸铝耐火纤维毯 | 7200×600×20（1200℃） | Kg |  |  |
| 49 | 高温硅酸铝耐火纤维毯 | 7200×600×30（1200℃） | Kg |  |  |
| 50 | 刚玉莫来石标砖 | 230\*114（113）\*65 | Kg |  |  |
| 51 | 刚玉莫来石烧嘴 | 200\*200\*185 | 个 |  |  |
| 备注：  1、产品质量符合国家及行业标准。  2、以上所报物资价格必须是含税（13%）到厂价。 | | | | | |

三、投标单位需符合天眼查（企业信息）：实缴资本、参保人数、注册地址，显示不能为“-”或“0”。

四、我公司将以价格确定供应商，最终以实际订单交货量进行结算。

五、付款条件及方式：🞎A.货到验收合格后三个月滚动付款；

🞎B.其他： 。

六、贵单位希望价格变化方式：🞎A.双方协商；🞎B.供方通知；🞎C.需方定价

七、订单确定方式：希望提前　　　　天确认需方要货。

八、违约承诺： 🞎A.同意； 🞎B.不同意

a.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

b.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

九、报价文件要求

（一）报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

（二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：**都江堰光明光电 2025年度耐火材料及辅料 报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。**于**2025年3月30日**前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，**企业全称、报价单位、和骑缝三个地方需加盖公章（或合同章）**。

（四）业务情况咨询人：王先生，联系电话：13980845693。

都江堰光明光电材料有限责任公司

2025年 3月20日